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ANNEX II - CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’EQUIPAMENT
L’equipament presentat per les empreses licitadores:
Haurà de complir amb els requisits tècnics especificats a la taula que es mostra en aquest apartat, o en tot cas, oferir una configuració alternativa superior. No es considerarà en cap cas un pes superior del equipament portàtil com a configuració alternativa superior.
Haurà de pertànyer a la gama professional o d’empresa. A més hauran de ser nous, originals de fabricant i s’aprovisionaran en l’embalatge original. En cap cas s’acceptaran equips re-manufacturats, re-condicionats o prefabricats.
Cada element proposat ha de presentar les mateixes característiques quant a marca, model i versions de software o firmware, per tal de garantir homogeneïtat.
Els productes figuraran dins del catàleg comercialitzat pel fabricant en el moment de presentar les seves propostes. No s’admetran productes retirats de la comercialització o descatalogats pel fabricant ni equips amb processadors amb una antiguitat de data de sortida al mercat superior a 24 mesos. No s’admetran models declarats EOL (End Of Life).
Tots els equips subministrats hauran de disposar de xifratge de disc complet mitjançant tecnologia nativa del sistema operatiu (BitLocker o equivalent) i l’equip haurà de lliurar-se amb el xifrat activat, amb l’objectiu de garantir la protecció de la informació emmagatzemada localment.
En cas que els usuaris facin teletreball els requeriments de l’estació de treball hauran de ser anàlegs a les estacions del centre presencial. L’adaptació del lloc de treball als domicilis dels usuaris que realitzin teletreball serà responsabilitat de l’adjudicatari del contracte, per tant, l’Ajuntament de Barcelona ni BIT no proveirà cap element TIC o contractació de connexions d’operador d’accés a Internet. La qualitat del servei ha d’estar garantida en tot moment.
A continuació es mostren les característiques tècniques de l’equipament a subministrar. Aquestes s’han d’entendre com una referència orientativa en data de publicació de la licitació. Les característiques definitives es facilitaran en els moments en que s’hagin de fer les adquisicions i seran equivalents a les característiques de referència llistades actualitzades en el temps.
Durant la vigència del contracte, en cas d’actualitzacions significatives en els sistemes informàtics de l’Ajuntament que puguin afectar a la prestació del servei o en base a noves necessitats tecnològiques, aquestes característiques també podran ser modificades, previ avís a l’adjudicatari.
PORTÀTIL
	[bookmark: _Hlk166485923]Categoria
	Subcategoria
	Tipus Especificació
	Especificació

	Processador
	Model
	Mínim
	Intel Core Ultra 5

	Memòria
	Tipus
	Mínim
	RAM DDR5-5600 MHz de 16 GB (1 x 16 GB)

	Emmagatzematge
	Disc dur
	Mínim
	512GB SSD

	Pantalla
	Mida
	Màxim
	14”

	Pantalla
	Resolució
	Mínima
	1920 x 1080
Antireflectant

	Connexions


	
	Mínim
	2 USB-C Thunderbolt
2 USB-A 3.2
1 HDMI 2.1
1 RJ-45 integrat
1 connector estèreo per auriculars i micròfon

	Pes
	
	Màxim
	1.410 grams

	Bateria
	
	Mínim
	Integrada de polímers de liti de 54 Whr
10 hores (segons MobileMark 25)

	Àudio
	
	Requerit
	Targeta de so integrada HD

	Àudio
	
	Requerit
	Altaveus i micròfon integrats

	Webcam
	
	Mínim
	Càmara FHD
Mecanisme d’ocultació integrat

	Dispositius entrada
	
	Requerit
	Touchpad integrat
Teclat retroil·luminat, format castellà
Lector SmartCard integrat

	Connectivitat sense fils
	
	Mínim
	Wifi 802.11 ac
Bluetooth 5.3

	Software
	Sistema Operatiu
	Requerit
	L’equipament ha de incloure la llicència de sistema operatiu Microsoft Windows 11 Pro 64 bits

	Font d’alimentació
	
	Requerit
	Adaptador alimentació externa CA 65W (100/240V) ús internacional. Amb connexió USB-C.

	Seguretat
	
	Requerit
	Chip de seguretat integrat TPM 2.0
Actualització BIOS per xarxa

	Seguretat física
	
	Requerit
	L’equipament estarà dotat d’slot de seguretat tipus Kesington Nano.

	Accessoris
	
	Requerit
	Cadenat de seguretat amb clau de 4 dígits.

	Certificacions 
	
	Mínim
	Acompliment dels següents estàndards o equivalents: 
Requeriments energètics segons s'estableix a la versió actual Energy Star.
Durabilitat: MIL-STD 810
Requeriments ambientals: d'emissions de soroll i altres aspectes d'eco disseny, tal com s'estableixen a l’estàndard d'ecoetiquetes tipus I com TCO Certified, Etiqueta ecològica europea i altres.
Requeriments de components tòxics: RoHS-compliant. 


MONITOR AMB CONNEXIONS
	Categoria
	Tipus Especificació
	Especificació

	Característiques
	Mínim
	23’8”
LED
1920 x 1080 FHD
250 cd/m2
Contrast 1000:1
Refresc:  7ms o menor
Peanya ajustable
Angle de visió mínim (178º H – 178º V)

	Connexions
	Mínim
	Connectivitat amb cable USB-C
1 HDMI 1.4
2 DisplayPort 1.2
4 ports USB 3.2
1 Ethernet Gigabyte
Combinació de estèreo/micròfon
Alimentació elèctrica independent
La funció de dockstation del monitor alimentarà el portàtil quan estigui connectat
Ha de poder funcionar amb doble pantalla

	Certificacions
	Mínim
	Acompliment dels següents estàndards o equivalents: 
Requeriments ergonòmics: segons s'estableixen a ISO 9241-307
Requeriments energètics segons s'estableix a Energy Star.
Requeriments ambientals d'emissions de soroll tal com s'estableixen a l’estàndard  TCO Certified Displays.
Requeriments ambientals d'altres components tòxics : EPEAT Silver i RoHS-compliant;


MINI ORDINADOR SOBRETAULA
	Categoria
	Subcategoria
	Tipus Especificació
	Especificació

	Processador
	Model
	Mínim
	Core i5 14a generació

	Memòria RAM
	Tipus
	Mínim
	16 GB DDR5

	Emmagatzematge
	Disc dur
	Mínim
	512GB SSD

	Connexions
	
	Mínim
	3 ports USB-A 3.2, un d’ells de càrrega.
1 ports USB-C lliure*
1 HDMI 2.1
2 Display Port 1.4 lliures*
1 Gigabit Ethernet RJ-45
Entrada/sortida d’àudio i micròfon

	Àudio
	
	Requerit
	Targeta de so integrada HD

	Àudio
	
	Requerit
	Altaveus integrats

	Targeta gràfica
	
	Requerit
	Intel® UHD Graphics 730 o equivalent

	Connectivitat sense fils
	
	Mínim
	Wifi 802.11 ac
Bluetooth 4.0

	Software
	Sistema Operatiu
	Requerit
	L’equipament ha de incloure la llicència de sistema operatiu Microsoft Windows 11  Pro 64 bits

	Mides
	
	Requerit
	No superior a 1,5L
Integrat a la carcassa de la pantalla o amb accessori inclòs per muntatge darrera de la pantalla. El mini PC serà alimentat des del monitor, ja sigui integrat amb la carcassa o amb un únic cable USB-C.

	Seguretat
	
	Requerit
	TPM 2.0

	Certificacions 
	
	Mínim
	Acompliment dels següents estàndards o equivalents: 
Requeriments energètics segons s'estableix a la versió actual Energy Star.
Requeriments ambientals: d'emissions de soroll i altres aspectes d'eco disseny, tal com s'estableixen a l’estàndard d'ecoetiquetes tipus I com TCO Certified, Etiqueta ecològica europea i altres.
Requeriments de components tòxics: RoHS-compliant. 


* no ocupat per interconnexió amb el monitor
MONITOR SOBRETAULA PER MINI ORDINADOR
	Categoria
	Tipus Especificació
	Especificació

	Monitor
	Mínim
	23,8”
LED
1920 x 1080 FHD
250 cd/m2
Contrast 1000:1
Refresc: 7ms o menor
Peanya ajustable en alçada, inclinació i rotació
Angle de visió mínim (178º H – 178º V)

	Connexions
	Mínim
	1 HDMI 1.4
1 Display Port 1.2
1 USB-A 3.2

	Font d’alimentació
	Requerit
	Un únic cable d’alimentació pel conjunt mini CPU + monitor

	Pes
	Màxim
	6.500 gr, pel conjunt equip complet (mini pc més monitor)

	Webcam
	Mínim
	HD 1080P amb mecanisme d’ocultació.

	Certificacions
	Mínim
	Acompliment dels següents estàndards o equivalents: 
Requeriments energètics segons s'estableix a la versió actual Energy Star.
Requeriments ambientals: d'emissions de soroll i altres aspectes d'eco disseny, tal com s'estableixen a l’estàndard d'ecoetiquetes tipus I com TCO Certified, Etiqueta ecològica europea i altres.
Requeriments de components tòxics: RoHS-compliant.  


AURICULARS
	Categoria
	Subcategoria
	Tipus Especificació
	Especificació

	Auricular

	Tipus
	Requerit
	Binaural

	
	Diadema
	Requerit
	Per sobre de l’orella i ajustable
Encoixinada

	
	Audio
	Requerit
	Cancel·lació activa de soroll (ANC)
Audio de banda ampla

	Micròfon

	Tipus
	Requerit
	Integrat
Omnidireccional

	
	Rotació
	Mínim
	Braç articulat

	
	Audio
	Requerit
	Cancel·lació de soroll

	Connectivitat

	Ordinador
	Mínim
	Cable USB-A

	Cable
	Longitud
	Mínima
	140 cm. No podran ser sense fils. 

	Tecles de control
	
	Requerit
	Contestar/Penjar, Silenci, Volum +/-

	Compatibilitat
	
	Requerit
	Windows; macOS; Android​; iOS​
Plug and play sense necessitat de descàrrega o instal·lació de drivers.

	Certificacions 
	
	Mínim
	Microsoft Teams


ACCESSORIS
	Accessori
	Categoria
	Tipus Especificació
	Especificació

	Teclat
	Característiques
	Mínim
	Connectivitat USB amb cable
Format entrada espanyol / català
Ranura lector SmartCard

	Ratolí
	Característiques

	Mínim
	Connectivitat USB amb cable 180cm
LED òptic làser
DPI ± 1000
3 botons (dreta, esquerra, central)
Ambidextre
Tipus de desplaçament: Rodeta
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